<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.065" y1="4.445" x2="60.96" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="4.445" x2="60.96" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.065" y1="53.34" x2="12.065" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.065" y1="53.34" x2="60.96" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<text>Jan Juranek 2015</text>
<text>SPSST Panska</text>
<text>Jan Juranek 2015</text>
<text>SPSST Panska</text>
<text>PICKIT2</text>
<text>PICKIT2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip-pic18fxx5x">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type SP</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb">
<packages>
<package name="USB-B-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<packages>
<package name="06PA">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X2" library="con-usb" package="USB-B-H" value="USB-B-H"/>
<element name="L2" library="rcl" package="0207/10" value="100k"/>
<element name="U$2" library="microchip-pic18fxx5x" package="DIL28-3" value="PIC18LF2550-I/SP"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-024X044" value="470n"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-024X044" value="22p"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="5k5"/>
<element name="T1" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170"/>
<element name="T2" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-10" value="200u"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="2k7"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="20MHz"/>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-6E" value="22u"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="22u"/>
<element name="ICSP" library="con-amp-quick" package="06PA" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VDD_TGT_P">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="VPP_FB">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ICSPAUX">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MCLR_TGT">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="T2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="VPP_ON">
<contactref element="U$2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VDD_TGT_N">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PICKIT_PGC">
<contactref element="U$2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PICKIT_PGD">
<contactref element="U$2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="LED_BUSY">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VPP_PUMP">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="T1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="VDD_TGT_ADJ">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="WP">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="FREE_PIN">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T1" pad="S"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="S"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="D"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="VPP+">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VDD_TGT">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
